0 0.5 1 1.5 200

250

300

350

400

450

Surface PO_4 (S30S) pCO 2 atm b.

0 0.5 1 1.5 200

250

300

350

400

450

[Preformed PO_4]

b.

0 0.5 1 1.5 200

250

300

350

400

450

Surface PO_4

a.

wind x3 wind x2 high Kv P2A high Ai-high Kv high S Kv LL windx0.5 high Ai